## Приложение № 8 к Техническому заданию

## Общие требования к предоставляемым фото и видеоматериалам

Формат фото **jpeg**

Цветовое пространство **sRGB**

Глубина цвета **8 бит**

Разрешение **300 dpi**

Минимальный размер изображения **2500×1600**, **2000×2000** и т.д.

(в зависимости от модели фотоаппарата)

**!** Не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения. Снимок не должен быть очень темным (недоэкспонированным) или, наоборот, засвеченным (переэкспонированным). Изображение не должно быть размытым, недопустимо чрезмерное увеличение резкости.

**!** Снимок должен иметь горизонтальную ориентацию.

Фотографии объектов до и после проведения работ должны быть выполнены с одних и тех же ракурсов для наглядной демонстрации результатов работ. Желательно запечатлеть объекты ремонта рядом с другими неизменяемыми объектами (здание, дерево, дорожный знак и т.д.)

*До После*



*Барнаульская агломерация. Чуйский тракт*

Типичные ошибки — не допускается

-съемка через лобовое стекло автомобиля или с использованием видео фиксатора



- скриншоты или фотографии Google карт



- наличие на фотографиях посторонних надписей



- коллажи вместо фотографий



- отсутствие временных дорожных знаков на участках проведения ремонтных работ



- отсутствие разметки на объекте, сданном в эксплуатацию



- наличие временной разметки на объекте, сданном в эксплуатацию



- отсутствие разметки на пешеходном переходе



- отсутствие в кадре транспортных средств на дороге, сданной в эксплуатацию



- присутствие в кадре неотремонтированного или частично отремонтированного бордюрного камня



- присутствие в кадре дорожных рабочих без специальной одежды и обуви и/или не соблюдающих технику безопасности



При проведении фотосъемки необходимо обращать внимание на объекты (помимо дороги) попадающие в кадр: здания, наружная реклама, люди. Кадр должен соответствовать эстетическим нормам. В случае необходимости следует «затереть» лишние элементы.