*Приложение 6*

*к гражданско-правовому договору № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.*

**Требования по безопасности строительства;**

**культуре производства и охране труда**

До начала работ на объекте Общества Заказчиком и Генеральным подрядчиком должен быть оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (СМР) на территории Заказчика (по форме СНиП 12-03-2001 приложение В) и проведен вводный инструктаж с работниками подрядной и субподрядной организаций, которые будут выполнять работы на объекте, а также оформить наряд-допуск и пройти инструктаж перед проведением работ в электроустановках.

Генеральный подрядчик представляет Заказчику заявку – список работников, выполняющих работы на объекте и согласно списку направляет их на проведение вводного инструктажа. Копия заявки-списка с отметкой о проведении с работниками вводного инструктажа должна храниться на объекте у Генерального подрядчика. При привлечении на объект новых работников, Подрядчик обязан направить этих работников на вводный инструктаж согласно указанной выше процедуре.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить на выделенных ему производственных территориях, участках работ, на рабочих местах наличие и применение необходимых средств индивидуальной защиты работающих, первичных средств пожаротушения, а также средств связи, сигнализации и других технических средств обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (люльки, передвижные леса, лестницы, грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент, должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда.

Все машины и оборудование, используемые Генеральным подрядчиком для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешения на их использование, использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом - изготовителем.

Устройство участков ведения работ Генеральным подрядчиком, их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям норм и правил, содержащих нормативные требования охраны труда, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.

Генеральный подрядчик до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий, утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска. Выполнение работ на высоте обеспечивается в соответствии с требованиями безопасности, установленными Правилами по охране труда при работе на высоте.

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Директор УКС  АО "Мосводоканал"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В.Ковалев  м.п. | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |