Приложение № 1

к Извещению о проведении

электронного аукциона

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовый к эксплуатации, технически исправен, не является выставочным образцом, не является восстановленным (агрегаты, узлы, детали), не имеет дефектов, укомплектован всеми необходимыми принадлежностями.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Гарантия качества и безопасности поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ (регистрационное удостоверение – при наличии), по качеству и безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Весь товар соответствует показателям, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара.

Весь товар должен быть в оригинальной упаковке с маркировкой производителя, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

Поставщик за свой счет осуществляет доставку и сборку товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком в Договоре.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номенклатура** | **Кол-во** | **Ед.** | **характеристики** |
| 1 | Шкаф высокий, двери ЛДСП, 6-ти дверный | 2 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Нет.  Тип фасада: Закрытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 800х450х2190 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Тип дверей - распашные.  5. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм.  6. Каркас шкафов и двери – не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  7. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие.  8. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  9. Ручки- скобы металлические с межосевым расстоянием 96 мм, цвет ручек- матовый хром.  10. Задняя стенка ДВП не менее 3,2 мм и установлена в пазы корпуса шкафа для дополнительной жесткости фиксируется с задней стороны пластиковыми уголками и шурупами.  11. Количество полок- 5шт, три полки регулируются по высоте, две стационарные.  12. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях.  13. Размер двери – не менее 700х400х16мм.  14. Полкодержатели – металлические цилиндрические. |
| 2 | Шкаф высокий, двери ЛДСП | 2 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Нет.  Тип фасада: Полуоткрытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 800х450х2190 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Тип дверей - распашные.  5. Количество дверей- 2шт.  6. Размер двери- 700х400х16мм. ±2 мм.  7. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм. 8. Каркас шкафов и двери – не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  9. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие.  10. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  11. Ручки- скобы металлические с межосевым расстоянием 96 мм, цвет ручек- матовый хром.  12. Задняя стенка ДВП не менее 3,2 мм и установлена в пазы корпуса шкафа для дополнительной жесткости фиксируется с задней стороны пластиковыми уголками и шурупами.  13.Количество полок- 5шт. Три полки регулируются по высоте, две стационарные.  14. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях.  15. Размер двери – не менее 700х400х16мм.  16. Полкодержатели – металлические цилиндрические. |
| 3 | Шкаф высокий, двери низ – ЛДСП, верх – стекло | 1 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Да.  Тип фасада: Закрытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 800х450х2190 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Тип дверей - распашные.  5. Размер стеклянной двери- 1400х40х5мм, стекло прозрачное- 5мм.  6. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм. 7. Каркас шкафов и двери – не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  8. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие.  9. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  10. Ручки- скобы металлические с межосевым расстоянием 96 мм, цвет ручек- матовый хром.  11. Задняя стенка ДВП не менее 3,2 мм и установлена в пазы корпуса шкафа для дополнительной жесткости фиксируется с задней стороны пластиковыми уголками и шурупами.  12. Количество полок- 5шт. Три полки регулируются по высоте, две стационарные.  13. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях.  14. Размер двери – не менее 700х400х16мм.  15. Полкодержатели – металлические цилиндрические. |
| 4 | Шкаф высокий, двери ЛДСП, 2-х дверный | 1 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Нет.  Тип фасада: Закрытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 800х380х1860 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Тип дверей - распашные.  5. Количество полок- 4шт. Вторая полка крепится стационарно, остальные полки съемные.  6. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм. 7. Каркас шкафов и двери – не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  8. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие.  9. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  10. Ручки- скобы металлические с межосевым расстоянием 96 мм. Цвет ручек- матовый хром.  11. Задняя стенка ДВП не менее 3,2 мм и установлена в пазы корпуса шкафа для дополнительной жесткости фиксируется с задней стороны пластиковыми уголками и шурупами.  12. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях.  13. Полкодержатели – металлические цилиндрические. |
| 5 | Шкаф низкий, двери ЛДСП | 1 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Нет.  Тип фасада: Закрытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 800х450х780 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Тип дверей - распашные.  5. Полка съемная.  6. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм. 7. Каркас шкафов и двери – не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  8. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие.  9. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  10. Ручки- скобы металлические с межосевым расстоянием 96 мм. Цвет ручек- матовый хром.  11. Задняя стенка ДВП не менее 3,2 мм и установлена в пазы корпуса шкафа для дополнительной жесткости фиксируется с задней стороны пластиковыми уголками и шурупами.  12. Петли дверей накладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях.  13. Полкодержатели – металлические цилиндрические. |
| 6 | Шкаф стеллаж угловой высокий правый | 1 | шт. | ***Характеристики, включенные в КТРУ.***  Наличие выдвижных ящиков: Нет.  Наличие остекления: Нет.  Тип фасада: Открытый.  ***Характеристики, не включенные в КТРУ (дополнительные характеристики):***  1. Материал ЛДСП.  2. Размеры: Ш\*Г\*В 380х380х1860 мм. ±2 мм.  3. Цвет: по согласованию с заказчиком.  4. Четыре регулируемые полки. Состоит из 2-х боковин соединенных под углом 90°, верхнего и нижнего топа и радиусных полок.  5. Верхний и нижний топ шкафов- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 2мм. 6. Каркас шкафов– не менее 16мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  7. Толщина полок- не менее 22мм, кромка ПВХ- не менее 0,4мм.  8. Регулируемые опоры диаметром не менее 50 мм - наличие. |

\* Обоснование дополнительных характеристик в соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»):

Каталог товаров, работ, услуг содержит не полное описание товара и/или характеристики товара, указанные в каталоге, не позволяют определить соответствие товара, потребностям заказчика. Поэтому заказчиком определены значимые потребительские свойства и принято решение об уточнении описания технических характеристик товара, имеющих существенное значение для Заказчика, в целях эффективного осуществления своей деятельности.