|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный  **Код позиции КТРУ**  **32.50.50.190-00002877** | | Количество |
| Описание по КТРУ | Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования. | **7** |
| Характеристики по КТРУ | |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 99% |  |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |  |
| Индикатор наработки | Нет |  |
| Исполнение | Стационарный |  |
| Производительность, Кубический метр в час | > 45 и ≤ 80 |  |
| Работа в присутствии людей | Да |  |
| Режим работы | Непрерывный |  |
| Эффективный ресурс работы ламп, час | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |