|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | *Приложение № 2.1*  *к Документации о закупке* | |

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

**Календарный график производства работ**

|  |
| --- |
| Наименование работ: **1.** **Ремонт литой асфальтобетонной смесью - 16 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2;**  **2.**  **Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Б-II асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2;**  **3.**  **Ремонт горячей асфальтобетонной смесью ЩМА-20 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2;**  **4.**  **Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Г асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2.**  Начало работ: с даты подписания договора (указать дату либо возможно указание на момент заключения договора, количество дней с момента заключения договора, подписание акта передачи площадки под строительство при условии, что срок передачи площадки будет указан в графике и т.п.).  Окончание работ: с даты подписания договора до 31.12.2024 г., согласно календарного графика (возможно указание на срок с момента начала работ, с момента заключения договора, количество дней с момента заключения договора, количество дней с момента подписания акта передачи площадки под строительство при условии, что срок передачи площадки будет указан в графике и т.п.). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (работы)** | **2024** |
| 1. | Ремонт литой асфальтобетонной смесью - 16 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2 | **Начало работ – с момента подписания договора до 31.12.2024 г.** |
| 2. | Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Б-II асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2 |
| 3. | Ремонт горячей асфальтобетонной смесью ЩМА-20 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2 |
| 4. | Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Г асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м2 |