**Описание объекта закупки**

Поставка кондиционеров (сплит-систем) с монтажом

**1. Наименование поставляемого товара**: **кондиционер** (далее по тексту - товар).

**2. Место поставки и монтажа товара**: административное здание, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет на 2 этаже №203, кабинет на 4 этаже №412.

**3. Условия поставки товара**:

3.1. Поставщик должен своими силами и за свой счет осуществлять доставку, разгрузку товара, его установку и подключение в указанных помещениях и демонтаж старого кондиционера. Передача и приемка товара осуществляется на условиях, указанных в проекте Муниципального контракта.

3.2. Товар должен быть новым, неиспользованным ранее.

3.3. Поставка товара осуществляется в 1 (один) этап.

3.4.Товар должен находиться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами документа о приемке товара несет Поставщик.

**4. Сроки поставки и установки:** в течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения Муниципального контракта.

**5. Требования к товару:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **поставляемого**  **товара** | **Характеристики поставляемого товара** | **Кол-во** | **Место установки** |
| 1. | Кондиционер бытовой  28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера : Сплит-система;  Инверторный тип кондиционера : Нет;  Режим работы кондиционера : Обогрев/Охлаждение;  Тип внутреннего блока : Настеннный;  Вид блока кондиционера : Наружный;  Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) : А;  Мощность в режиме охлаждения , Киловатт : ≥ 2.5;  Мощность в режиме нагрева , Киловатт : ≥ 2.5  Наличие антибактериального фильтра : Да;  Наличие системы антиобледенения : Нет;   * Дополнительные функции : * Самодиагностика- Да; * **Обоснование:** для продления эксплутационного срока. * Помогает произвести ремонт в кратчайшие сроки или вообще обойтись без него, лишь исправив собственную ошибку. * Авторестарт: Да; * **Обоснование :**  для продления эксплутационного срока.Авторестарт-основная защитная функция кондиционеров при отключении электроэнергии.   Обслуживаемая площадь от 16 м2 до 21 м2  **Обоснование** : для продления эксплутационного срока. Из-за недостатка мощности электронный блок управления будет заставлять компрессор работать под повышенной нагрузкой, из-за постоянной чрезмерной нагрузки его компрессор будет перегреваться и быстрее выйдет из строя.  Уровень шума внутреннего блока: от 22 до 30 дБ  **Обоснование** : Уровень шума в **20**-30 децибелов (**дБ**) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон | 1 шт | 315 |
| 2. | Кондиционер бытовой  28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера : Сплит-система;  Инверторный тип кондиционера : Нет;  Режим работы кондиционера : Обогрев/Охлаждение;  Тип внутреннего блока : Настеннный;  Вид блока кондиционера : Наружный;  Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) : А;  Мощность в режиме охлаждения , Киловатт : ≥ 2.5;  Мощность в режиме нагрева , Киловатт : ≥ 2.5  Наличие антибактериального фильтра : Да;  Наличие системы антиобледенения : Нет;   * Дополнительные функции : * Самодиагностика- Да; * **Обоснование:** для продления эксплутационного срока. * Помогает произвести ремонт в кратчайшие сроки или вообще обойтись без него, лишь исправив собственную ошибку. * Авторестарт: Да; * **Обоснование :**  для продления эксплутационного срока.Авторестарт-основная защитная функция кондиционеров при отключении электроэнергии.   Обслуживаемая площадь от 20 м2 до 25 м2  **Обоснование** : для продления эксплутационного срока. Из-за недостатка мощности электронный блок управления будет заставлять компрессор работать под повышенной нагрузкой, из-за постоянной чрезмерной нагрузки его компрессор будет перегреваться и быстрее выйдет из строя.  Уровень шума внутреннего блока: от 25 до 30 дБ  **Обоснование** : Уровень шума в **20**-30 децибелов (**дБ**) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон | 1 шт | 402 |

- товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.

**6. Требования к работам по установке:** При выполнении работ должны использоваться современное оборудование и материалы, прошедшие все необходимые проверки и сертификацию.

Работы должны проводиться с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности. В ходе работ должны применяться безопасные и эффективные методы. Все виды работ должны выполняться согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов. Должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

Перед проведением работ по установке кондиционера в кабинете №203 Поставщик демонтирует старый кондиционер и переносит его в складское помещение Заказчика.

Длина межблочных коммуникаций не более 8 м.

Наружные блоки кондиционера (сплит-систем), согласно расположению помещения, устанавливается на кронштейнах на наружной стене здания.

При установке внутреннего блока кондиционера (сплит-системы) в помещении Заказчика Поставщик производит укрывание мебели и оргтехники в радиусе 5 (пяти) метров от места установки внутреннего блока (укрывной материал – пленка ПВХ). При проделывании отверстий, улавливание пыли осуществлять пылесосом (пылесос для удаления пыли при установке кондиционера (сплит-системы) предоставляется Поставщиком). По завершению установки кондиционера (сплит-системы) Поставщик должен произвести уборку места установки в помещении, в котором установлен внутренний блок системы, вывезти с территории Заказчика мусор, оставшийся после установки кондиционера (сплит-системы).

Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров производится на улицу через дренажную трубу диаметром ¾ in.

Для коммутации внутренних и наружных блоков Поставщик должен использовать медную трубу (¼ - 3/8 in, ¼ - ½ in, ½ -5/8 in, с наложением теплоизоляция).

Все коммуникационные трассы по помещениям должны быть проложены в пластиковых кабель-каналах 40 х 40.

Подключение кондиционера в кабинетах №203 и №412 к электроснабжению производить от существующей линии.

Расходные материалы, необходимые для установки кондиционера (сплит-системы), предоставляются Поставщиком.

По окончании работ требуется провести мероприятия по запуску и проверке работоспособности установленного кондиционера (сплит-системы).

Все работы по установке выполняются в согласованное с Заказчиком время.

**7.** **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара**:

При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемый товар.

**8. Порядок сдачи и приемки товара**:

В соответствии с условиями Муниципального контракта.

**9. Требования к объему предоставления гарантии качества товара**:

Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам на территории Российской Федерации.

Объем гарантий качества товара составляет 100%.

**10. Требования к гарантийному сроку качества товара**

Гарантийный срок должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем товара.

В течение гарантийного срока, в случае возникновения неисправностей, представитель Поставщика должен прибыть по месту нахождения Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента поступления заявки от представителя Заказчика, направленной в адрес электронной почты, указанной Поставщиком для устранения возникших неисправностей в работе товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и, после его завершения, доставить товар Заказчику.

Срок ремонта поставляемого товара не должен превышать 10 (десять) дней.

Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

**11. Цена контракта:** цена Контракта включает в себя стоимость товара, демонтаж старого кондиционера и установка товара, расходы, связанные с доставкой товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой (включая установку), оформлением всех необходимых документов на товар, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.