Приложение № 2

к документации

**Техническое задание**

**на проведение закупочной процедуры «Приобретение офисной мебели для нужд ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Внешний вид | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. |
| 1 | Стол письменный "Монолит", 1400х700х750 мм, цвет орех гварнери, СМ2.3 |  | Крышка стола - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 2 мм.  Опоры и царга - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.  Регулируемые опоры.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 1400х700х750 мм. | Шт. | 41 |
| 2 | Тумба подкатная "Монолит", 400х520х530 мм, 3 ящика, замок, цвет орех гварнери, ТМ25.3 |  | "Крышка тумбы - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 2 мм.  Каркас, стенки ящиков и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.  Дно ящиков - ХДФ 3,2 мм.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  3 ящика, верхний с замком.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 400х520х530 мм." | Шт. | 37 |
| 3 | Стол письменный эргономичный "Монолит", 1400х900х750 мм, левый, цвет орех гварнери, СМ5.3 |  | Крышка стола - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 2 мм. Опоры и царга - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Регулируемые опоры. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке. Цвет - орех гварнери. Размер (ШхГхВ) - 1400х900х750 мм. | Шт. | 28 |
| 4 | Стол письменный эргономичный "Монолит", 1400х900х750 мм, правый, цвет орех гварнери, СМ4.3 |  | Крышка стола - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 2 мм.  Опоры и царга - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.  Регулируемые опоры.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 1400х900х750 мм. | Шт. | 29 |
| 5 | Тумба приставная "Монолит", 400х450х750 мм, цвет орех гварнери (КОМПЛЕКТ) |  | Крышка - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 2 мм.  Каркас, стенки ящиков и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.  Дно ящиков - ХДФ 3,2 мм.  Регулируемые опоры.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  4 ящика.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 400х450х750 мм. | Шт. | 57 |
| 6 | Шкаф закрытый "Монолит", 740х390х2050 мм, цвет орех гварнери (КОМПЛЕКТ) | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.  Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.  Фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.  Задняя стенка - ХДФ толщиной 3,2 мм.  Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.  Регулируемые опоры.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  4 полки.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 740х390х2050 мм. | Шт. | 90 |
| 7 | Шкаф полузакрытый "Монолит", 740х390х2050 мм, цвет орех гварнери (КОМПЛЕКТ) | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.  Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.  Фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.  Задняя стенка - ХДФ толщиной 3,2 мм.  Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.  Регулируемые опоры.  Поставляется в разобранном виде.  В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.  4 полки.  Цвет - орех гварнери.  Размер (ШхГхВ) - 740х390х2050 мм. | Шт. | 64 |
| 8 | Стул для персонала и посетителей BRABIX "Iso CF-001", хромированный каркас, кож.зам черный, 531424 |  | Цвет обивки: черный.  Материал обивки: кож.зам.  Макс. нагрузка: 100 кг.  Цвет (покрытие) каркаса: хромированный.  Высота стула: 805 мм.  Ширина стула: 540 мм.  Глубина стула: 600 мм.  Высота до сиденья: 440 мм.  Количество в комплекте: 1 шт.  Серия: Iso (хромированный каркас).  Соответствует требованиям ГОСТа: ГОСТ 19917-2014. | Шт. | 112 |
| 9 | Кресло офисное МЕТТА "SU-B-8" хром, ткань-сетка, сиденье мягкое, черное |  | Наиболее популярная, классическая модель офисных кресел МЕТТА. Сочетает в себе высокую надежность, эргономику, соответствующую анатомической форме человека, современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.  Кресло в черном корпусе выдерживает нагрузку до 150 кг. В его конструкции есть механизм «Топ-Ган», который допускает качание с возможностью регулировки под вес при фиксировании в постоянном положении.  Спинка-сетка на стальном каркасе повышенной прочности обеспечивает полноценный воздухообмен, снижает нагрузку на поясницу, поддерживая ее. Каркас спинки покрыт устойчивой к истиранию полимерной краской черного цвета. Обивка сидения шириной 47 см и глубиной 46 см выполнена из ткани повышенной прочности. Жесткости находящейся на столярном основании спинки достаточно, чтобы с удобством расположиться во время работы.  В данной модели современного офисного кресла Mетта SU-B-8 есть подлокотники из хрома с изготовленными из экокожи накладками. За счет их наличия удается снизить нагрузку на руки, с удобством расположиться во время работы. Дополнительный комфорт обеспечен за счет присутствия мягкого подголовника. Используемая дома, в офисе или в кабинете руководителя мебель по всем параметрам соответствует ГОСТ. | Шт. | 87 |
| 10 | Кресло для посетителей трехсекционное "Стилл", 780х1550х600 мм, серебристое, СМ86/2-03 |  | Многоместное кресло в антивандальном исполнении предназначено для эксплуатации в общественных местах с большой проходимостью: торговых центрах, холлах образовательных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, дворцах спорта, коридорах поликлиник. | Шт. | 23 |
| 11 | Стеллаж металлический BRABIX "MS 220/60-6", 2200х1000х600 мм, 6 полок, 291376 |  | Металлический стеллаж BRABIX "MS 220/60-6" предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве. Собирается с помощью болтов, за счет чего достигается устойчивость конструкции.  Максимальная нагрузка на полку достигает 100 кг, на стеллаж – до 500 кг.  Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм и толщиной металла 1,2 мм.  Полки имеют толщину основания 0,5 мм, усилены центральным ребром жесткости. Высота бокового и торцевого ребра полки – 33 мм, толщина – 1 мм.  Для повышения жесткости всей конструкции верхняя и нижняя полка усилена дополнительными Г-образными уголками.  Шаг установки полок – 25 мм.  Опоры пластиковые, нерегулируемые.  Вся необходимая фурнитура для сборки в комплекте. | Шт. | 57 |
| 12 | Экран Симпл 1200 для настенного кондиционера |  | Количество регулировок экрана: 1 (по вертикали)  Способ крепления экрана: К стене на металлические крючки  Тип климатического оборудования: Настенный кондиционер  Количество регулировок экрана: 1 (по вертикали)  Способ крепления экрана: К стене на металлические крючки  Тип климатического оборудования: Настенный кондиционер | Шт. | 77 |

* 1. Срок поставки Товара: по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком посредством электронной почты, но не позднее 19 ноября 2025 года
  2. Поставляемая мебель должна иметь гарантию поставщика/производителя.
  3. Поставляемая мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия», соответствовать техническому регламенту ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
  4. Место поставки, сборки и монтажа Товара: подразделения ПАО «ТНС энерго Воронеж», расположенные по адресам:

- Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 а.;

- Воронежская область, г. Лиски, ул. Степана Разина, д.13;

- Воронежская область, г. Калач, ул. Краснобратская, д.5;

- Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д.119.

В случае необходимости Заказчик имеет право досрочно получить заказанный Товар у Поставщика (при его наличии), с использованием своего автотранспорта.