**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Объект закупки: Поставка облучателя**

Все требования и/или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам указанным в настоящем описании объекта закупки, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки, считать недействительными, либо сопровожденными словами **«или эквивалент»**.

В описание объекта закупки Заказчиком включены дополнительные характеристики не предусмотренные КТРУ. С целью максимально полно описать объект закупки, установлены дополнительные характеристики.

Обоснованием включения дополнительных характеристик является:

1. Недостаточность и отсутствие описания параметров, которые установленные на товар в КТРУ.
2. Приведенные характеристики в КТРУ не позволяют в полном объеме описать товар, необходимый заказчику (не указаны размеры, длина, ширина и т.д.).
3. Дополнительные характеристики содержат иные показатели, так как показатели из КТРУ, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД2/КТРУ** | **Наименование КТРУ** | **Описание из КТРУ** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | 32.50.50.190-00002877 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидная эффективность: Не менее 90%;  вид: Облучатель-рециркулятор;  Индикатор наработки: Нет;  Исполнение: Стационарный;  Производительность: > 45 и ≤ 80 Кубический метр в час;  Работа в присутствии людей: Да  Режим работы: Непрерывный;  Эффективный ресурс работы ламп: ≥ 8000 и ≤ 12000Час. | штука | 50 |

**Общие требования**

Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей и отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении. Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать стандартам, техническим условиям, и требованиям, установленным для данного вида продукции и удостоверяться сертификатом качества (декларацией о соответствии), которые направляются одновременно с продукцией без дополнительной оплаты, иметь регистрационное удостоверение, а также соответствовать требованиям, обязательное соблюдение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком, соответствующего электронного документа о приемке Оборудования в Единой информационной системе в сфере закупок.

Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

В случае поломки или выхода из строя Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан заявить Поставщику письменную претензию об этом. Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика осуществить ремонт или замену дефектного Товара. Гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет средств Поставщика. На время проведения гарантийного ремонта Поставщик обязуется предоставить Заказчику подменный Товар с характеристиками и свойствами эквивалентными Товару, находящемуся в ремонте. Доставка и погрузка-разгрузка Товара/подменного Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования поставленного товара, должны быть выполнены на русском языке.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Каменское, ул. Нагорная, д.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Пенжинская районная больница».

**Сроки поставки товаров:**

Поставка товара осуществляется одной партией с момента заключения контракта в течении 60 (Шестьдесят) календарных дней.