**Приложение**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на промышленных кондиционеров**

**1. Место поставки товара:** 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, дом 4 (главный корпус), ФГБУ “НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова” Минздрава России.

**2. Сроки (периоды) поставки товара и ввода его в эксплуатацию: Сроки поставки товара:** в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31.10.2024;

Услуги по сборке, установке, настройке, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (без претензий), но не позднее 31.10.2024 дней с момента заключения Контракта.

**3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и быть не ранее 2023 года выпуска.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.

**Условия поставки товаров.** Поставка Оборудования осуществляется силами Поставщика. Допускается досрочная поставка. Товар считается принятым с момента подписания акта приемки-передачи товара (без претензий). Товар, поставленный не в требуемой комплектации, считается недопоставленным.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения. Поставщик должен уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи не менее чем за 5 дней до даты его поставки.

Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками оборудования, указанными в контракте.

В случае возникновения неопределенности по использованию требований нормативных документов, противоречий, возникающих в трактовке различных понятий, определений и требований или последовательности действий, отсутствия каких-либо требований, характеристик или иной информации, необходимости выбора варианта решения при наличии их многовариантности и других неопределенных ситуациях Поставщик обязан согласовать принимаемое решение с Заказчиком.

**4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.**

Товар должен быть поставлен в требуемой комплектации со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и переходниками. Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД** | **Наименование товара** | **Тип характеристики** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Еденица измерения** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| **1** | **28.25.12.110** | **Кондиционер промышленный тип I** |  |  |  |  |  |  | **шт** | **11** |
|  |  |  |  | **Общие требования** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Офицальный дилер производителя | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Вид кондиционера | сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Вид внутреннего блока | настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Инверторный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Тип | прямоточный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Режим работы | охлаждение и нагрев |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Производительность по холоду, кВт | ≥ 3,2 и ≤ 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Производительность по теплу, кВт | ≥ 3,4 и ≤ 4,2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Наличие зимнего пакета | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Температура наружного воздуха для работы внешнего блока | ≥ -20 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Максимальная температура наружного воздуха для работы внешнего блока | ≤ 43 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | ≤ 23 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Максимальный уровень шума внешнего блока, дБ | ≤ 52 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Максимальная длина магистрали | ≥ 15 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Максимальный перепад магистрали | ≥ 8 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Класс энергоэффективности не менее А+ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Цвет | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Автоматическая система подогрева нижней части теплообменника для предотвращения повреждения конденсатора наружного блока | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Регулировка положения жалюзи кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Автоматический режим кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Режим автоочистки кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Функция интенсивного охлаждения кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Система самодиагностики неисправностей кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Скоростей потока воздуха | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Цифровой дисплей | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Тип хладагента | R32 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Пульт дистанционный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Фильтр очистки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Помпа дренажная для кондиционера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Монтажный комплект на 15м магистрали с теплоизоляцией, дренажа, силового кабеля и автоматического выключателя | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Необходимость использования дополнительной информации при описании товара обусловлено спецификой клинической работы Заказчика. Если иное не указано в инструкции по заполнению заявки, соответствующие аукционной документации (техническому заданию) значения показателей по конкретному предлагаемому участником закупки товару должны быть указаны в заявке так, как они указаны в технической или эксплуатационной документации производителя и/или в каталоге производителя (описании товара на сайте представителя производителя в России).

Исходя из того, что согласно требованиям пп. «д» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе»), на заказчика возложена обязанность по результатам электронной процедуры не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сформировать с использованием единой информационной системы и разместить в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта, который должен содержать, в том числе информацию из заявки участника закупки, предусмотренную пп. «а» и пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе (о характеристики предлагаемого участником закупки товара, товарном знаке (при наличии) и стране происхождения товара), заказчиком устанавливается следующее требование для представляемой заявки: наименование медицинского изделия должно быть указано в предложении участника закупки в точности так, как оно указано в регистрационном удостоверении.

Данное требование не создает преимуществ одним участникам закупки перед другими и не ограничивает их конкурентное участие в аукционе.

**5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.**

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими факт получения оборудования Заказчиком от Поставщика (товарная накладная, счет, счет-фактура – при наличии, акт приема-передачи Оборудования, акт ввода Оборудования в эксплуатацию и оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов).

Поставщик обязан передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность товара (регистрационные удостоверения, документ о соответствии – при наличии), свидетельство об утверждении типа средств измерений на медицинское изделие, относящееся к средствам измерений, свидетельство о первичной поверке на медицинское изделие, относящееся к средствам измерений, гарантийный талон, технический паспорт медицинского изделия, руководство по эксплуатации на комплект на русском языке.

**6. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у Заказчика.**

Поставщик должен ввести в эксплуатацию поставленный товар в сроки, предусмотренные Контрактом.

**7. Требования к гарантийному сроку товара.**

Гарантия Поставщика и гарантия производителя на поставленное Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания и размещения в ЕИС соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.