|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Описанию объекта закупки  (Техническому заданию) |
| **Требования Заказчика к характеристикам объекта закупки**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара | | | Ед. изм. | | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | | 1 | Универсальный фронтальный мини-  погрузчик | ANT 1000.01-09 | Трансмиссия | Гидравлическая | Гидравлическая |  | | Наличие отопителя | да | да |  | | Наличие системы кондиционирования | да | да |  | | Наличие устройства защиты оператора ROPS | да | да |  | | Наличие устройства защиты оператора FOPS | да | да |  | | Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |  | | Номинальная грузоподъемность | > 0,75 и ⩽ 1,00 | 1,00 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | | Номинальная мощность двигателя (ей) | ⩾ 60,00 и < 80,00, | 78,60 | Лошадиная сила | | Шарнирно-сочлененная рама | нет | нет |  | | Эксплуатационная масса | < 8,00 | 3,51 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | | Высота подъема ковша погрузчика | ⩾ 2500,00 и < 3000,00 | 2680,00 | Миллиметр | | Объем ковша | ⩾ 0,50 и < 0,90, | 0,52 | Кубический метр | | Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового | Ковша прямая лопата; Щетка дорожная | Ковша прямая лопата; Щетка дорожная |  | | Вид ходовой части | Колесная | Колесная |  | | Тип погрузчика | Погрузчик с бортовым поворотом | Погрузчик с бортовым поворотом |  | |
|  |
|  |