**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Монитор, подключаемый к компьютеру**  [Код позиции КТРУ: 26.20.17.110-00000007] | **10 шт.** |
|  | Размер диагонали | ≥ 23 дюйм |
|  | Угол обзора по горизонтали | ≥ 178 градус |
|  | Угол обзора по вертикали | ≥ 178 градус |
|  | Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
|  | Интерфейс подключения | HDMI, Display Port |
|  | Наличие функции регулировки наклона | Да |
|  | Стандарт крепления | VESA 75 x 75 |
|  | Яркость | ≥ 250 и < 300 кд/м2 |
|  | Наличие возможности крепления на стену | Да |
|  | Время отклика | < 6 мс |
|  | Блок питания | Внешний |
|  | Потребляемая мощность | < 40 Вт |
|  | Класс энергетической эффективности | Не ниже A |
|  | Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте | HDMI-HDMI |

Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации.