**Приложение №3**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ОКПД2/КТРУ | Количество,  Единица измерения | Характеристики товара | | Обоснование необходимости указания дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (характеристик) |
| Показатели закупаемого товара, ед. изм. | Значения показателей |
| 1 | Жарочный шкаф  28.93.15.128- 00000002 | 2,00  Штука | Тип | Электрический |  |
|  |  | Количество секций, Штука | 3 |  |
|  |  | Объем духового шкафа, Литр; кубический дециметр | > 80 |  |
|  |  | Мощность, Киловатт | > 10.0 и ≤ 15.0 |  |
|  |  | Максимальное количество противней в секции, Штука | ≥4 |  |
|  |  |  | Необходимое напряжение сети, Вольт | 380 |  |
|  |  |  | Наличие термостата | Да |  |
|  |  |  | Регулировка по высоте ножек | Да |  |
|  |  |  | Количество противней в комплекте, шт. | 6 | Для удобства использования |
|  |  |  | Размер противней, мм | Не менее 530x470x30 | Для совместимости с жарочным шкафом |
|  |  |  | Количество гастроемкостей в комплекте, шт. | 4 | Для удобства использования |
|  |  |  | Размер гастроемкостей, мм | Не менее 530x470x65 | Для совместимости с жарочным шкафом |
| 2 | Машина овощерезательная электрическая  28.93.17.112-00000001 | 1,00  штука | Тип конструкции | Комбинированный |  |
|  |  | Тип размещения | Настольный |  |
|  |  | Максимальная производительность по сырью, кг/ч | > 300.0 и ≤ 400.0 |  |
|  |  | Тип подачи продукта | Ручной |  |
|  |  | Количество насадок | ≥6 |  |
|  |  | Наличие слайсерного диска | Да |  |
|  |  | Наличие терочного диска | Да |  |
|  |  | Наличие шинковки | Да |  |
|  |  | Необходимое напряжение сети, Вольт | 380 |  |
|  | Стеллаж для сушки тарелок  31.09.11.120 | 4,00  Штука | Высота, Миллиметр | ≥ 1600 |  |
|  | Глубина, миллиметр | ≥ 300 |
| 3 | Ширина, Миллиметр | ≥ 1200 |
|  | Материал каркаса | Нержавеющая сталь |
|  | Количество полок, штука | ≥ 4 |
|  | Материал полок | Нержавеющая сталь |
|  | Назначение | Для сушки тарелок |
| 4 | Стеллаж перфорированный  31.09.11.120 | 6,00  Штука | Высота, Миллиметр | Не менее 1850 и не более 1870 |  |
|  | Глубина, миллиметр | Не менее 550 и не более 600 |  |
|  | Ширина, Миллиметр | Не менее 650 и не более 700 |  |
|  | Материал стоек | Уголок из нержавеющей стали |  |
|  | Размер уголка, миллиметр | Не менее 35х35 |  |
|  | Толщина уголка, миллиметр | ≥ 1,5 |  |
|  | Количество полок, штука | ≥ 4 |  |
|  | Материал полок | Перфорированная нержавеющая сталь |  |
|  | Максимальная нагрузка на 1 полку, килограмм | ≥ 45 |  |
|  |  | Регулирующие опоры на ножках | Наличие |  |
| 5 | Стеллаж универсальный  31.09.11.120 | 2,00  Штука | Высота, Миллиметр | Не менее 1850 и менее 2000 |  |
|  | Глубина, миллиметр | Не менее 400 и менее 450- |  |
|  | Ширина, Миллиметр | Не менее 1200 и менее 1300 |  |
|  | Материал стоек и полок | Высокопрочная сталь |  |
|  | Окраска стоек и полок | полимерно-порошковое покрытие |  |
|  | Количество полок, штука | ≥ 3 |  |
|  | Максимальная нагрузка на 1 полку, килограмм | ≥ 100 |  |
|  | Регулирующие опоры на ножках | Наличие |  |