Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

**Техническое задание**

**(Описание объекта закупки)**

**Поставка и установка сплит-системы**

**1. Предмет закупки:** Поставка и установка сплит-системы.

**2. Место поставки и установки Товара:** 369000, КЧР, г. Черкесск, пр-т Ленина 54а, 1 этаж, каб. 119.

**3. Срок поставки и установки Товара:** В течение 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Контракта. График работы Заказчика: с понедельника по пятницу с 900 – 1800, обед с 1300 – 1400.

**4.** **Особенности осуществления закупки:**

согласно требованиям приложения № 1 к техническому заданию (описанию объекта закупки).

**5.** **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики закупаемого Товара:** согласно требованиям приложения № 1 к техническому заданию (описанию объекта закупки).

**6. Требование к Товару:**

6.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

6.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

6.4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.

6.5. Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке Товара в его адрес.

6.6. Товар должен соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- ГОСТ Р 55012-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения»;

- Приказа Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»;

- Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 020/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».

**7. Требования к Поставщику**

Поставщик должен осуществлять установку в соответствии с требованиями, установленными предприятием-изготовителем и нормативными требованиями, предусмотренными для данного вида услуг.

Установка товара должна удовлетворять требованиям:

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей поставляемого товара, в том числе с соблюдением в полном объёме требований правил противопожарной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Поставщик несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить процесс установки и известить об этом Заказчика.

Продолжить установку Поставщик имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения процесса установки с Заказчиком.

**8. Требования к установке поставляемого товара.**

8.1. Монтажные и пусконаладочные работы включают в себя (но в случае необходимости не исчерпываются), в том числе следующее:

- установку внешнего блока;

- установку внутреннего блока;

- монтаж соединительных коммуникаций между блоками;

- герметизация отверстий;

- подключение электропитания кондиционера;

- пуско-наладочные работы, проверка работоспособности системы.

Поставщик обязан своими силами и средствами поставить и установить товар, заправить хладагентом, подвести питание с электрического щита, подключить, провести запуск. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, также осуществляются за счет Поставщика.

**9.** **Требования к сроку предоставления гарантии качества товара**

9.1. Срок гарантии на поставленное оборудование, должен соответствовать гарантийному сроку, предоставляемому производителем, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты размещения подписанного Заказчиком Документа о приемке товара в ЕИС.

9.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов смонтированного оборудования, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней устранять все выявленные дефекты за свой счет путем ремонта или замены.

9.3. Гарантийный срок продлевается на все время, в течение которого товар не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за устранение которых несет ответственность Поставщик.

Приложение № 1 к техническому заданию

(описанию объекта закупки)

***Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики закупаемого товара***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Позиции по КТРУ; ОКПД2 | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Ед. измерения | Кол-во товара | Применение национального режима в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости), ГОСТ (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке  (в соответствии с ЕИС) | Предложение участника закупки в соответствии частью 1 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Товарный  Знак, (при наличии)[[1]](#footnote-1)  Страна происхождения товара  Номер реестровой записи (при наличии)[[2]](#footnote-2) |
| Показатель (характеристика товара) | Требуемое значение показателя (характеристики товара) | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кондиционер бытовой | [28.25.12.130-00000010](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=28.25.12.130-00000010&backUrl=) |  | штука | 1 | Преимущество | Вид блока кондиционера | Наружный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указать | Указать |
| Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указать |
| Дополнительные функции | Режим осушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указать |
| Инверторный тип кондиционера | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указать |
| Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указать |
| Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указать |
| Мощность в режиме нагрева, Киловатт | ≥ 2.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указать |
| Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | ≥ 2.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указать |
| Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указать |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником | Указать |

Участник запросе котировок в электронной форме должен указать следующую информацию о товаре, предлагаемом к поставке (по каждому наименованию):

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки,

б) товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии у товара товарного знака),

Информация, предусмотренная подпунктами а-б, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

в) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заказчиком выбрана Инструкция по заполнению характеристик участником закупки в заявке в соответствии с ЕИС.

Указываемые участником сведения не должны сопровождаться словами «или эквивалент».

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения.

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения.

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему.

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему.

Слова «min» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему.

Слова «max» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему.

Характеристики, перечисленные через «,», союз «и» должны быть указаны все.

При перечислении через «/», «;», «либо», союз «или» указывается участником одна характеристика, соответствующая нормативной документации к товару.

1. Данная информация включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация включается в проект контракта в случае установления запретов и ограничений в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-2)