**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Извещению об осуществлении закупки**

Идентификационный код закупки: **242643902442564390100102700012825244**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки:** «Поставка холодильников фармацевтических».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **КТРУ** | **Наименование товара** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке (1)** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 28.25.13.116-00000016 | Холодильник фармацевтический | Замок | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 7 |
| Исполнение | Холодильник |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общий объем | ≥ 30 и ≤ 200 | Литр;^кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отображение температуры на табло панели управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-15\* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стеклянная дверь | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 28.25.13.116-00000018 | Холодильник фармацевтический | Возможность использования для хранения вакцин | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
| Замок | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Исполнение | Холодильник |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общий объем | > 350 и ≤ 400 | Литр;^кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отображение температуры на табло панели управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-15\* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стеклянная дверь | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

\*Участник закупки, указывая в заявке значение характеристики «Рабочий диапазон температуры в камере» в неизменном виде, подтверждает, что значение характеристики (диапазон значений), предлагаемого к поставке товара в соответствии с эксплуатационной документацией на предлагаемый к поставке товар соответствует диапазону значений ≤ 2 и ≥15°С , то есть не уже от 2 до 15°С.

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику.

Поставляемый товар должен быть новым **не ранее 2023 года выпуска** (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Услуги по сборке, установке, вводу в эксплуатацию Товара (без монтажа и наладки), обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Товар, должны быть оказаны Поставщиком после доставки Товара Заказчику **в срок поставки Товара.**

(1) Инструкция по заполнению характеристик в заявке в полном объеме приведена в Приложении № 3 «Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке и инструкция по её заполнению».