**Приложение №1**

**к Извещению о проведении закупки**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ**

**«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон)**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Начальник отдела  образования администрации  Фрунзенского р-она  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.А. Майковец/ | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор  ГБОУ средняя школа № 444  Фрунзенского района  Санкт Петербурга  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Андреев/ |

**Поставка холодильных шкафов**

**Приложение № 1**

**к Техническому заданию**

**Требования к значениям показателей (характеристик) товара (работы, услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт** | **Наименование товара** | **Код**  **ОКДП2/ККН** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Шкаф холодильный  https://static.klenmarket.ru/upload/shop_1/1/4/7/item_14747/shop_items_catalog_image14747.jpg  *(Рисунок для визуального восприятия конструктива)* | 28.25.13.111 | Объем | **≥ 5**00 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 2 |
|  |  |  | Конструкция двери | Глухая (металл) | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
| Способ открывания двери | Распашной |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Количество камер | 1 | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Температурный режим | Среднетемпературный | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Тип охлаждения | динамический | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Клапан Шредера | наличие | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Tемпература (max) | +6 | (°С) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Tемпература (min) | 0 | (°С) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Хладагент | наличие | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Расположение агрегата | верхнее | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Терморегулятор | электронный блок | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Тип оттаивания | Автоматический |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Подключение | 220 | В | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Количество полок в комплекте | **≥**4 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Внутренняя подсветка | наличие | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Регулировка ножек по высоте | наличие | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Замок | наличие | - | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Глубина | 695 | мм | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Ширина | 697 | мм | Значения характеристики не может изменяться участником |  |
| Высота | **≥**1960 **≤** 2028 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |