Приложение №1 к Техническому заданию

**Технические требования к материалам**

Перечень товаров, используемых при выполнении работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара**  **(Показатели, требования, условные обозначения и терминологии, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), требованиям, установленным заказчиком (максимальные и (или) минимальные значения, а также значения, которые не могут изменяться)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Плитка керамогранитная УГ 100 | Размер - 600х600х10мм  Толщина плитки - 10 мм  Ректификат  Цвет – молочный, матовый  Рисунок - моноколор  Поверхность - полированная  Предназначена для наружной облицовки фасадов  Морозостойкость - 200 циклов без повреждений  Термическая стойкость - 20 циклов без повреждений |
| 2 | Плитка керамогранитная УГ UF004 | Размер - 600х600х10мм  Толщина плитки - 10 мм  Ректификат  Цвет - асфальт  Рисунок - моноколор  Поверхность - полированная  Предназначена для наружной облицовки фасадов  Морозостойкость - 200 циклов без повреждений  Термическая стойкость - 20 циклов без повреждений |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_