**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Общая информация об объекте закупки**

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка шин автомобильных зимних

1.2. Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках товара: в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.

1.3. Количество товара: в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.

1.4. Место поставки товара: 618551, Пермский край, Соликамск, улица Клары Цеткин, дом 18.

2. **Требования к качеству и безопасности товара**

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара, в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов, иных актов согласно Перечню, указанному в пункте 2.2 Технического задания.

2.2. Перечень нормативных правовых актов, иных актов:

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);

- ГОСТ Р 52900-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия»;

- ГОСТ 4754-97 «Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии)»;

- ГОСТ 5513-97 «Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия»;

- ГОСТ 4754-97 «Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52899-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия»;

- ГОСТ 24779-81 (СТ СЭВ 1492-79) «Государственный стандарт Союза ССР. Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение».

2.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. **Требования к упаковке и маркировке товара**

3.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов.

3.3. Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации ГИС МТ «Честный знак».

В случае получения товара, информация о котором отсутствует/не соответствует информации в ГИС МТ «Честный знак», Заказчик должен незамедлительно проинформировать Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

4. **Требования к гарантии качества товара и гарантийному сроку**

4.1. Для легковых и грузовых автомобилей, автобусов:

4.1.1. гарантийный срок службы шин должен составлять 5 лет с даты изготовления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. В пределах гарантийного срока службы шин должно быть гарантировано отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа.

**Приложение 1**

**к Техническому заданию**

**Функциональные, технические и качественные характеристики товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки (наименование товара, работы, услуги по СПГЗ), товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы (при наличии) | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ, код позиции по КТРУ (ОКПД-2) | Характеристики (показатели) товара, работы, услуги | | | | Ед. изм. | Количество (объем) |
| № | Характеристика КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики с указанием ед. изм. (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шина пневматическая для грузовых автомобилей, зимняя, бескамерная | 22.11.13.110-00000016 Шина пневматическая для грузовых автомобилей (22.11.13.110) | 1.1 | Да | Вид шины по назначению | Легкая грузовая | Штука | 7,00 |
| 1.2 | Да | Тип рисунка протектора | Зимний |
| 1.3 | Да | Индекс категории скорости | R |
| 1.4 | Да | Наличие шипов | Да |
| 1.5 | Да | Номинальное отношение высоты профиля легкой грузовой шины к ее ширине | 75.0000 Процент |
| 1.6 | Да | Номинальная ширина профиля (мм) | 195.0000 Миллиметр |
| 1.7 | Да | Номинальный посадочный диаметр обода | 16.0000 Дюйм (25,4 мм) |
| 1.8 | Да | Категория использования шины | Зимняя |
| 1.9 | Да | Способ герметизации шины | Бескамерная |
| 2 | Шина пневматическая для легкового автомобиля, зимняя, бескамерная | 22.11.11.000-00000004 Шина пневматическая для легкового автомобиля (22.11.11.000) | 2.1 | Да | Тип | Шипованная | Штука | 10,00 |
| 2.2 | Да | Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине | 75.0000 Процент |
| 2.3 | Да | Способ герметизации шины | Бескамерная |
| 2.4 | Да | Номинальная ширина профиля | 225.0000 Миллиметр |
| 2.5 | Да | Номинальный посадочный диаметр обода | 16.0000 Дюйм (25,4 мм) |
| 2.6 | Да | Категория использования шины | Зимняя |