**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013**

**N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"**

1. Предметом электронного аукциона является право заключения контракта на **Поставку техники: мини-погрузчик.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|
| 1 | Мини-погрузчик | шт. | 1 |

Технические характеристики товара указаны в Таблице №1 описания объекта закупки и структурированном описании объекта закупки.

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела извещения об осуществлении закупки «Объект закупки».

При описании объекта закупки заказчик руководствовался конкретными характеристиками товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в части «иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».

Установленные требования к товарам позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.

**Срок поставки товара:**

Поставка осуществляется в срок **до 06.12.2024 года включительно**. Поставщик имеет право поставить Товар досрочно. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. **Способ доставки: любой, за исключением поставки Товара своим ходом.** Поставщик обеспечивает погрузку, перевозку до места нахождения Заказчика, разгрузку, доставку товара Заказчику своими силами и средствами. При этом ответственность за повреждение товара при его разгрузке несет Поставщик.

**Место поставки товара**: Поставка Товара осуществляется на территорию Заказчика по адресу: Брянская обл., Почепский р-н, г. Почеп, площадь Октябрьская, д. 3а

Доставка и отгрузка Товара осуществляется силами Поставщика.

. **Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам**

Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

и других действующих нормативных актов, нормативно-технической документации (или ТУ производителя), регламентирующих качество поставляемого товара.

Качество и безопасность автотранспортного средства (далее – Товар) должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

Требования к качеству Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническим условиями завода-изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- "ГОСТ 31553-2012. Межгосударственный стандарт. Погрузчики малогабаритные с бортовым поворотом. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1070-ст);

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»);

- другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, устанавливающими требования для данного вида Товара.

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предусмотренным для данного рода Товара действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

На момент передачи Товар должен принадлежать Поставщику на правах собственности.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. На дополнительное оборудование должны быть предоставлены технические паспорта и необходимые сертификаты.

Должна быть обеспечена предпродажная подготовка при передаче Заказчику в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией завода-изготовителя. Поставщик обязан за счет собственных средств провести предпродажную подготовку товара, в соответствии с видами и объемами определенными изготовителями товара, при этом в сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее документе поставщик обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автомобиля (не более 50 км).

Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя Заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Продавцу на правах собственности, быть новым, не ранее 2024 года выпуска, не быть заложенным или арестованным, не быть опытным и выставочным образцом, не являться предметом исков третьих лиц.

Товар должен быть укомплектован инструментами, соответствующими принадлежностями, всеми необходимыми документами на русском языке, которые передаются при передаче товара:

1) документацию, подтверждающую гарантию производителя. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема – передачи товара Заказчиком или 1000 (одна тысяча) моточасов, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. Гарантийный срок на комплектующие изделия товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема – передачи товара,

2) гарантийный талон;

3) руководство по эксплуатации на русском языке;

4) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (в случае, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия);

5) информация об адресах и телефонах официально авторизованных станций техобслуживания на территории Российской Федерации;

6) ключи зажигания (не менее 2 шт.).

**Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема – передачи товара Заказчиком или 1000 (одна тысяча) моточасов, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. Гарантийный срок на комплектующие изделия товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема – передачи товара.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездный ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

Поставщик должен передать Заказчику документы, подтверждающие гарантию Производителя и Поставщика на Товар.

Гарантийный ремонт Товара в течение гарантийного срока выполняется Поставщиком, другими Дилерами или авторизованными станциями технического обслуживания Изготовителя, указанными в Руководстве по эксплуатации и/или Сервисной книжке. После предъявления Заказчиком претензии гарантийный ремонт осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Товара для проведения ремонта. В случае отсутствия необходимых для осуществления гарантийного ремонта запасных частей и материалов срок гарантийного ремонта продлевается на время, необходимое для доставки от завода-изготовителя оригинальных запасных частей и материалов. В любом случае срок выполнения ремонта не может превышать 45 (сорок пять) календарных дней с момента передачи Товара для проведения ремонта.

Техническое обслуживание Товара выполняется Поставщиком, другими Дилерами или авторизованными станциями технического обслуживания Изготовителя, указанными в Руководстве по эксплуатации и/или Сервисной книжке.

Претензии заказчика по качеству (за исключением скрытых недостатков) и комплектации Товара, а также претензии, касающиеся внешних повреждений Товара, или в связи с иными недостатками, которые обнаружены при осмотре в момент его приемки и зафиксированы в акте приема-передачи Товара, Поставщик обязан устранить за свой счет в срок до 2 рабочих дней.

Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течении 10 (Десяти) рабочих дней. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

**Требования энергетической эффективности товара.**

Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКДП2/ККН |  | Показатель (характеристика) товара | | | | | 1 Шт. |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1. | Мини-погрузчик | 30.99.10.190 | Тип двигателя | бензиновый | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Число цилиндров | 1 | Шт. | Количественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальная мощность двигателя | не менее 17 | Л.с. | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип запуска | электрический | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объём двигателя | не менее 459 | см3 | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный расход топлива (л/час) | не более 3 | - | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное давление в гидросистеме | не менее 200 | бар | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объём гидравлического масла | не менее 40 | л | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гидросистема | трёхконтурная | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия | гидрообъёмная двухступенчатая | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Гидропоток насосов (л/мин) | не менее 15+15+22 |  | Качественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальная грузоподъёмность | не менее 400 | кг | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость передвижения 1 передача | не менее 3 | км/ч | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Скорость передвижения 2 передача | не менее 6 | км/ч | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Привод | гусеничный | - | Качественная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сила тяги | не менее 7000 | Н | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина | не менее 1930 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | не более 1100 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота | не менее 1330 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дорожный просвет | не менее 180 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота подъёма стрелы | не менее 2100 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Снаряжённая масса без ковша | не менее 670 | кг | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Год выпуска | Не ранее 2024 |  | Качественный | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ковш универсальный | 1 | шт. | | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина ковша | не менее 1100 | мм | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Объём ковша | не менее 130 | л | Количественная | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |