|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения | т | 0,015686 |
| 2 | ИЗОСПАН: А | 10 м2 | 166,9536 |
| 3 | Вата минеральная <ISOVER>: Классик плюс-50 | м3 | 7,0246 |
| 4 | ИЗОСПАН: В | 10 м2 | 16,69536 |
| 5 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм | 100 м2 | 1,37088 |
| 6 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 139,128 |
| 7 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 91,0616 |
| 8 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 9 мм | 100 м2 | 0,864 |
| *9* |  |  |  |
| 10 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 9 мм | 100 м2 | 2,344 |
| 11 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 46,88 |
| 12 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 2,64872 |
| 13 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 90,16 |
| 14 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 136,4 |
| 15 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8x40 мм | 100 шт | 9,3434 |
| 16 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | т | 0,0037558 |
| 17 | Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью: 60 Вт, тип R-63 | шт | 80,00 |
| 18 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 | м2 | 18,36 |
| 19 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм | м | 15,2 |
| 20 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 24,00 |
| 21 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 7,32 |
| 22 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм | м | 44,80 |
| 23 | Блок дверной, одностворчатый, размер полотна 800x2000 мм | компл | 8,00 |
| 24 | Блок дверной стальной однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 | м2 | 6,40 |
| 25 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм | м | 280,00 |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5-660 | 1000 м | 0,20 |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5-660 | 1000 м | 0,20 |
| 28 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 16,00 |
| 29 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 1,60 |
| 30 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0,20 |
| 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 92,00 |
| 32 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 12,00 |
| 33 | Радиаторы отопительные чугунные 10 секций | шт | 12,00 |
| 34 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт | 24,00 |
| 35 | Краска для внутренних работ МА-025 | т | 0,0020672 |
| 36 | Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 | шт | 4,00 |
| 37 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 | м2 | 206,424 |
| 38 | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм | шт | 15 |
| 39 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм, длина 3000 мм | шт | 10 |
| 40 | Заглушка желоба левая металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм | шт | 8 |
| 41 | Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 76 мм, длина 3000 мм | шт | 4 |
| 42 | Лак паркетный УРФ-1, глянцевый | т | 0,008624 |
| 43 | Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,4 | м2 | 48,48 |
| 44 | ИЗОСПАН: В | 10 м2 | 17,712 |
| 45 | ИЗОСПАН: А | 10 м2 | 17,712 |
| 46 | Вата минеральная <ISOVER>: Классик плюс-50 | м3 | 8,856 |
| 47 | Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,4 | м2 | 203,12 |
| 48 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 6,4416 |
| 49 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 20,496 |
| 50 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 8,448 |
| 51 | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,7664 |
| 52 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,014592 |
| 53 | Лак паркетный УРФ-1, глянцевый | т | 0,00264 |

Все используемые товарные знаки, следует читать со словами «или эквивалент».