|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ | | | | | | | |  | | | | | |
| 1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг | | | | | | | |  | | | | | |
| **Тип объекта закупки** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | | | **Количество(объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Стоимость позиции** | **Товарный знак** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге** | |
| товар | Шкаф архивный металлический | 31.01.11.122-00000001 | Внешний вид | Конструктивно должен соответствовать эскизу № 1 прикреплённого файла «Эскизы» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения эстетического единообразия помещения | | 1,000000 | Штука | 15 177,67 | 15 177,67 |  |
| Высота | ≥ 700 и ≤ 720 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для размещения на имеющихся | |
| Глубина | ≥ 390 и ≤ 400 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для эффективного использования и удобства изделия в процессе эксплуатации | |
| Количество замков на одну дверь | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для надежной сохранности вещей и удобства доступа к каждой двери по-отдельности. | |
| Количество независимых дверей | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для эффективного использования и удобства изделия в процессе эксплуатации | |
| Количество полок | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности конструкции шкафа. | |
| Материал | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности конструкции шкафа. | |
| Общие параметры | Шкаф представляет собой цельносварную металлическую конструкцию прямоугольной формы. Двери изнутри усилены панелью коробчатого сечения из стального листа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения эстетического единообразия помещения | |
| Тип дверей шкафа | Распашные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | |
| Тип замка | Ключевой замок сувальдного типа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для надежной сохранности вещей и удобства доступа к каждой двери по-отдельности. | |
| Тип покрытия | Полимерное порошковое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности конструкции шкафа. | |
| Толщина листа корпуса и дверей | ≥ 1.4 и ≤ 1.5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прочности конструкции шкафа. | |
| Цвет | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения эстетического единообразия помещения | |
| Ширина | ≥ 880 и ≤ 900 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для эффективного использования и удобства изделия в процессе эксплуатации | |

|  |
| --- |
| 2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): Установлено  3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: В соответствии с разделом 6 Контракта  4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке  5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: не установлено  6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не установлено  7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: не установлено  8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено  9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено  9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: распространяется на весь поставляемый товар  10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости).  10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа. |
|
|
|
|  |