**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-2 Идентификатор: 15420252720 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 225.00 | 17 | 3825.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-2)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-3 Идентификатор: 15420252719 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 306.33 | 4 | 1225.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-3)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-4 Идентификатор: 15420252722 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 441.67 | 9 | 3975.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-4)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-5 Идентификатор: 15420252723 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 510.00 | 1 | 510.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОУ-5)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-3 Идентификатор: 15420252724 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 300.00 | 7 | 2100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-3)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-4 Идентификатор: 15420252725 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 440.00 | 84 | 36960.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-4)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-5 Идентификатор: 15420252726 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 510.00 | 1 | 510.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-5)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-6 Идентификатор: 15420252727 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 583.33 | 9 | 5249.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-6)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-8 Идентификатор: 15420252728 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 793.33 | 1 | 793.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-8)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Проверка технического состояния огнетушителей ОП-10 Идентификатор: 15420252729 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 793.33 | 2 | 1586.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Проверка технического состояния огнетушителей ОП-10)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Проведения внешнего осмотра | - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения, включают: | комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя, проверку, внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковой головки, шланга и запорного устройства, ремонт (замена) неисправных элементов. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Перезарядка огнетушителей ОП-4 Идентификатор: 15420252732 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 1176.67 | 7 | 8236.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Перезарядка огнетушителей ОП-4)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Перезарядка | Перезарядка огнетушителей включает в себя все действия по техническому обслуживанию, а также замену ОТВ. О проведенной перезарядке огнетуши-теля делать соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, при-крепленной к огнетушителю), а также в его паспорте. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Тип позиции** | **Единица измерения** | **Цена за единицу измерения** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Стоимость позиции** |
| Перезарядка огнетушителей ОП-6 Идентификатор: 15420252733 | 33.12.29.900 | Услуга | Штука | 1780.00 | 5 | 8900.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики товара, работы, услуги (Перезарядка огнетушителей ОП-6)** | | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики** |
| Перезарядка | Перезарядка огнетушителей включает в себя все действия по техническому обслуживанию, а также замену ОТВ. О проведенной перезарядке огнетуши-теля делать соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, при-крепленной к огнетушителю), а также в его паспорте. | \*Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**ИТОГО:  73 872,00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ**

*\*****Для данного вида услуг «Значение характеристики не может изменяться участником закупки» заполнять участником закупки не требуется.***