Приложение № 3 к Документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку витрины кондитерской настольной в рамках оснащения ФОК Н.Торъял**

1. **Покупатель:** Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл".

**2. Срок и условия поставки товара**: -30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора Сторонами, по адресу: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт Новый Торъял, ул.Советская, д.57, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. (в выходные и праздничные дни приемка Товара не осуществляется).

Поставщик обеспечивает собственными или привлеченными силами доставку Товара, его разгрузку и размещение (транспортировку) в здании Покупателя до места установки (хранения).

Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара должен уведомить Покупателя о планируемой отгрузке.

Цена Товара включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку, погрузочно-разгрузочные работы, размещение внутри здания, транспортные расходы, а также оплату обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Поставка товаров должна быть осуществлена согласно срокам и условиям настоящего Технического задания, документации об аукционе и проекта Договора.

**3. Форма, сроки и порядок оплаты товара:** в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара (подписания Покупателем товарной накладной или УПД).

Авансирование не предусмотрено.

**4. Условия поставки**

1. Товар должен быть новым, не бывшими в употреблении и поставляться в неповрежденной оригинальной упаковке, если такая упаковка предусмотрена заводом-изготовителем, либо упакован соответствующим образом в целях обеспечения сохранности Товара при транспортировке.

4.2. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническими требованиями СанПиНа и ГОСТов, ТР ТС 028/2011, 020/2011 и 010/2011 (в случае обязательной сертификации), а также прочим нормативными документами, регулирующим стандарты качества и основные требования к данному товару. Товар должен иметь сертификат соответствия.

4.3. Товар должен быть доставлен транспортом и в транспортной упаковке, обеспечивающих его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений, загрязнений, влияния низких и высоких температур, пропитывания Товара посторонними запахами, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. Транспортная упаковка должна иметь транспортную маркировку отвечающую требованиям ГОСТ 14192–96

4.4. Перевозка Товара должна быть оформлена транспортной накладной. Передача Товара Покупателю от перевозчика подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя в транспортной накладной. Получение Товара осуществляется Покупателем по грузовым местам, отраженным в транспортной накладной. В случае если Товар поступил в поврежденной транспортной упаковке, то содержащийся в нем Товар осматривается на предмет наличия внешних повреждений и пересчитывается его количество, о чем в транспортную накладную вносится соответствующая запись или составляется отдельный акт, фиксирующий данные обстоятельства.

4.5. Покупатель принимает Товар от Поставщика по наименованию, комплектности, качеству (в отношении видимых визуально дефектов), наличия товарно-сопроводительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара от перевозчика по транспортной накладной. Покупатель подписывает УПД или товарную накладную после приемки Товара Покупателем. В течение указанного срока Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии в отношении выявленных дефектов/недостатков, которые последний обязан устранить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их предъявления.

4.6. Покупатель вправе привлекать к приемке экспертов и экспертные организации, обладающие специальными знаниями по объекту закупки.

**5. Гарантии качества**

5.1 Гарантийный срок на товар определяется заводом-изготовителем Товара, и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем УПД или товарной накладной.

5.2 В течение гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в поставленном Товаре Поставщик обязан принять меры по устранению недостатков в Товаре или по его замене в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. По согласованию с Покупателем указанный срок может быть увеличен.

5.3 Центр сервисного обслуживания и ремонта должен располагаться на территории Республики Марий Эл.

5.3.1. Все необходимые документы для гарантийного обслуживания, входят в комплект оборудования (Товара).

**6. Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические характеристики поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Витрина кондитерская настольная Carboma A59 или эквивалент.**  Фотография с интернета\* | **Основные характеристики**  Высота, см: не менее 70  Глубина, см: не менее 60  Длина, см: не менее 90  Цвет: нержавеющая сталь  Температура: +2... +10 °C  Площадь экспозиции: не менее 0,64 м2  Полезный объем: не менее 0,08 м3  Длина без боковин: не менее 86,6 см  Высота с выдвинутыми ножками: не более 73,5 см  Возможность встраивания в барную стойку  Охлаждение: Динамическое  Остекление: Стеклопакеты  Задние дверцы: Раздвижные  Глубина выкладки: не менее 27 см  Охлаждаемые полки: Две решетки  Ограничители полок: Встроенные  Установка полок: Стандартно и под углом 5°  Глубина полок: по 24,5 см  Макс. нагрузка на полку: не более 11 кг  Корпус: Сталь  Поверхность выкладки: Нержавеющая сталь  Изоляция корпуса: Пенополиуретан  Компрессор: наличие  Блок управления: наличие  Выпариватель конденсата: наличие  LED-подсветка: Боковая  Питание: не более 220 В, 50 Гц  Климатический класс: не менее 3  Доп. темп. окружающей среды: до +25 °C  Доп. отн. влажность: до 60%  Хладагент: R600a, R290  Тип агрегата: встроенный  Масса: не более 89 кг  Обрешетка-упаковка (дерево): не более 105х75х89 см  Ценникодержатели: наличие  Поддон под макарони 1 или 2 секции  Подставка для бутербродов: наличие  Поддон-ценник для мелкой выпечки: наличие  Гарантия: не менее 12 месяцев | шт. | 1 |

***\*фотографии (изображение, вид), указанные Покупателем в настоящем Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Покупателя.***