Приложение № 3 к извещению о   
проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Наименование:** Капитальный ремонт автомобильной дороги участка км 8+600-км 8+780 автомобильной дороги" подъезд от а/д " ст. Селивановская - х. Кутейников" к х. Севостьянов"  **Описание объекта закупки:** в соответствии с проектной документацией и проектом муниципального контракта, являющимися приложениями к извещению о проведении электронного аукциона.  Проектная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, размещена отдельными файлами на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  В случае указания в документах, являющимися приложением к извещению о проведении электронного конкурса, товарных знаков, читать их в сопровождении слов «или эквивалент». |
| 2 | **Место и сроки выполнения работ:**  Место выполнения работ: Российская Федерация, Милютинский район, участок км 8+600-км 8+780 автомобильной дороги" подъезд от а/д " ст. Селивановская -х. Кутейников" к х. Севостьянов"  Условия выполнения работ:в соответствии с требованиями проектной документации и проекта муниципального контракта, являющимися приложениями к извещению о проведении электронного аукциона.  Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 20.12.2025 г. включительно. Возможно досрочное выполнение работ. |
| 3 | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ:** работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектной документации. В процессе выполнения работ по предмету аукциона должна быть обеспечена безопасность их выполнения. Результатом выполнения работ является выполнение в полном объеме, в установленные сроки работ, в соответствии с требованиями проектной документации и проекта муниципального контракта, являющимися приложениями к извещению о проведении электронного аукциона.  **Требования к гарантийному сроку:** подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ на следующие гарантийные сроки:  - гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте, составляет 6 лет;  - гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения (прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки (1000-2500) –7 лет.  - гарантийные сроки водопропускной трубы – 6 лет;  - гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое) составляет 5 лет;  - гарантийный срок на металлоконструкции - 5 лет;  - гарантийные сроки на дорожные знаки – 2 года.  В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.  Начало срока гарантии качества определяется датой утверждения Муниципальным заказчиком акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненной капитальным ремонтом автомобильной дороги.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, гарантийный срок, указанный в настоящем пункте, продлевается на период устранения дефектов (с момента выявления до полного устранения). Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за счёт собственных средств. |